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高結晶性で低融点の新規ポリアルファ－オレフィン系機能材料を開発

～蓄熱材や粘接着剤の改質剤など、従来のワックス用途の高性能化に寄与～

　弊社（本社：東京都墨田区、社長：厩橋 輝男）は、自社開発技術による特殊化成品事業を通じて、樹脂原料、塗料・粘接着剤原料、界面活性剤原料、ゴム原料など、身の回りの幅広い分野を支える原料を安定供給しています。また、アダマンタンをはじめとする新規化成品の開発にも注力を図っており、具体的には環境対応ケミカル、情報・電子分野における新規化成品・既存商品の誘導品展開を積極的に推進しております。

　この度、独自のメタロセン触媒技術を用い自社開発の高純度アルファ－オレフィンモノマー*1を原料に、従来のオレフィン重合体と異なる、側鎖に結晶性を持たせた低融点のアルファ－オレフィン重合体（ＣＰＡＯ）を開発しました。今後、従来品には見られない融解特性を利用した蓄熱材や、結晶性、優れた相溶性あるいは取り扱いの容易さを活かし樹脂、粘接着剤、有機無機複合材料、潤滑油、アスファルトの改質剤など、従来のワックス用途などの高性能化への用途展開を進めてまいります。

　ポリオレフィン系ワックスの製造は、モノマーを重合して製造する方法と、ポリマーを分解して製造する方法によって行われています。オレフィンモノマーを原料とする重合製造法は、ラジカル触媒やチーグラーナッタ系触媒を用いる検討が進められていますが、分子量が低くすぎたり、生成重合体の立体規則性により、融点が高くなりすぎたり、ブロードになるなどの問題を有していました。近年、メタロセン触媒*2による製造法も開発されていますが、原料モノマーの低反応性や生成ポリオレフィンの融点制御など多くの課題を残しています。

　弊社は、長年蓄積してきたポリオレフィン製造技術をベースに、従来のメタロセン触媒系製造法の課題であった低反応性、生成ポリマーの融点制御を可能とする新規触媒技術を確立しました。この新触媒技術は独自の触媒系を特徴とし、自社開発のアルファ－オレフィンモノマーを原料とすることで、従来のワックスでは発現できなかった高結晶性で低融点を有するポリオレフィン重合体の合成を実現しました。今後、ユニークな物性を活用した新たな用途開発を行い、量産化に継げてまいります。

開発品は、従来のオレフィン重合体と比較して次の特徴を有しております。

① 低融点でありながら高結晶性で融解熱量が大きい

② 融点は、原料種や重合法で調整可能

③ 結晶性を有しながら、ポリオレフィン,ワックス,各種オイル,溶剤との相溶性が良い

④ 低融点でありながらべたつきが少なく取り扱いやすい

　弊社はこれからも、オリジナリティー溢れる技術開発を続け、社会が求める高機能商品、地球環境を考慮した商品の提供を目指していきます。

（用語説明）

＊１　アルファ－オレフィン
オレフィン系炭化水素のうち二重結合がアルファアの位置（一番端の炭素と次の炭素の間）にあるものの総称。炭素数に応じて合成洗剤、界面活性剤等に使用される。また可塑剤や洗剤に使用される高級アルコールの原料となる。エチレンを重合して製造する。炭素数によって気体、液体、固体となる。 出光石油化学の商品名：リニアレン。

＊２　メタロセン触媒
二つの平面体の間に金属原子が挟まれたサンドイッチ構造の分子をメタロセン化合物という。これは重合触媒としての活性点が一つだけという特徴があり、特定の物性を持ったポリマーを選択的に製造することができる。工業的には１９８０年代半ばに開発され、９０年代半ばからこの触媒によるポリエチレンの商業生産が始まった。 

（問い合わせ先）

 　特殊化成品部 開発課　織戸 敬  TEL ０３（３８２９）０８８３

 　総務部       総務課　加来祐二 TEL ０３（３８２９）１０４６
以上

(参考資料)

 図-1. 他ワックス材料との位置付け
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