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– ゼオライト触媒によるアダマンタン新製造プロセスを開発 –
環境負荷を抑え、ArFフォトレジスト原料の安定供給に寄与

  弊社（社長：厩橋 輝男）は、特殊化成品の一つであるアダマンタン（商品名；出光アダマンタン）注1）および同誘導体（商品名；アダマンテート）を重点戦略商品と位置付け、半導体関連材料、光学材料などのIT分野において、アダマンタン誘導体の特性（絶縁性、耐熱性、透明性）を活かした用途開発を積極的に推進しております。

　特に、本年末には、次世代半導体製造技術であるArF（アルゴンフッ素）エキシマレーザー露光プロセス注2）による半導体の量産化が開始される見込みであり、製造工程で使用されるフォトレジスト（感光性材料）の必須原料であるアダマンテートの本格的な需要の立上りが見込まれます。ArF半導体製造プロセスは、線幅90nm、65nmに止まらず、更なる技術革新（液浸技術等）による32nmへの応用が開発検討されており、中長期的な市場拡大が期待されます。

　弊社は、ArFプロセス用フォトレジストの初期開発段階から、国内唯一のアダマンタンメーカーとして、過去から蓄積してきた知見を駆使しユーザーのニーズに合致したアダマンタン誘導体を開発し、提供してきました。
　現在、弊社はArFフォトレジスト用アダマンタン系モノマーメーカーとして、世界マーケットシェアの約70%を有し、No.1サプライヤーとしての地位を獲得しております。

　
　弊社では、アダマンテートの更なる供給安定性およびコスト競争力強化を目指し、出発原料であるアダマンタンの新プロセスの研究開発を推進してまいりましたが、今般、原料・設備の両面で保有資源を最大限に活用し、世界トップの競争力を有する製造プロセスを開発しました。

　また、新プロセスはゼオライト触媒を使用するため、従来プロセスの課題である「多量な廃塩化アルミ触媒処理（製品の約数倍発生）」が発生しない、環境負荷の低い画期的なプロセスと言えます。

　今後、新プロセスによる原料アダマンタンの早期事業化を検討し、更なるアダマンテートの安定供給、コスト低減を強化してまいります。

　アダマンタンの誘導体は、絶縁性、耐熱性、透明性等の優れた特性から、マーケットの高度なニーズに応え得る材料として期待されます。

　現在、弊社では半導体層間絶縁膜、半導体保護膜、コーティング材等の分野でこれらの特性を活かした材料開発を顧客の視点に立って進めております。
　

要旨は、以下の通りです｡

１．新製造プロセスの特長

(1) アダマンタンの原料に石油精製工程で豊富に得られる未利用留分を使用しているため､安定供給性に優れます

(2) ゼオライト触媒を用いる為、処理が困難な廃触媒が発生しません（環境負荷少）

また、ハロゲン含有廃棄物も発生しません

(3) 連続生産（従来はバッチ生産）による省力化プロセスであり、安定した品質での供給が可能です
＜お問い合わせ先＞

◇特殊化成品部　　　　　　　　  　上原　淳　　　Tel.０３－３８２９－０８８３

◇総務部 総務課　　　　　　　　　 加来祐二　　　Tel.０３－３８２９－１０４６

（ 注　釈 ）

注1) 炭素数10の炭化水素化合物｡ダイヤモンドの構造単位と同じ構造を持っており、透明性、安定性に優れる｡

注2) 半導体を製造する重要工程の一であるシリコンウェーハ上に回路パターン（半導体の設計図）を転写する際に用いるプロセス｡ArFエキシマレーザー（波長：193nm）を光源に用いてウェーハ表面に薄く塗布されたフォトレジスト（感光性樹脂）に光を照射、回路パターンの投影、現像処理を行い、回路パターンを転写する。

　　 従来のKrFプロセス（KrFエキシマレーザー､波長：248nm）に比べ光源の波長が短く、より微細な回路転写が可能である｡

1

[image: image5.png]CA] Idemitsu Petrc



[image: image6.png])chemical Go. Ltd.



[image: image7.png]&L

IDEMITSU



_1148909680.bin

